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调研单位名称（公章）：
联系人及联系方式：

安徽建筑大学设计创意学院2026年度VR实验设备采购项目拟购置VR教学实验设备12套（含配套专业教学演示资源、课程实训素材），专项用学院各个专业的沉浸式教学与分组实训。具体采购需求如下,请按以下要求填写参考价格：

	项目名称
	设计创意学院2026年度VR实验设备采购项目

	项目预算
	 9.5 万元

	采购标的需实现的功能或者目标
	1. 实训功能：支撑交互设计、沉浸式空间展示、虚拟场景创作等核心课程，实现大空间场景演示、虚拟交互实操、三维效果实时展示等关键实训环节落地； 
2. 教学承载：满足专业学生的分组协同实训与日常教学需求； 
3. 建设目标：填补我院沉浸式交互教学空白，推动教学模式从“图文视频理论讲授”向“沉浸式实操”升级，切实提升人才培养质量与学生创新实践能力。


	项目是否分包及分包预算
	□是 ，共分为  个包，
第1包：，
第2包：，

	
	 ☑否

	主要技术要求
（性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求）
	包别名称：

	
	序号
	名 称
	技术要求
	参考图片
	数量

	
	1
	智能交互眼镜
VR眼镜VR一体机智能眼镜
	★一、光学与显示
1.光学透镜：Pancake折叠光路；2.单眼分辨率≥2160×2160，双眼合计≥4320×2160；
3.刷新率≥90Hz；4.视场角≥105°。
★二、处理器及存储
1.主控芯片性能不低于高通骁龙XR2平台；2.运行内存≥8GB；3.机身存储≥128GB。
★三、无线连接
1.支持WiFi 6或更高协议（2.4G+5G双频），可降低无线串流延时；2.蓝牙≥5.0。
★四、混合现实传感器
1.支持全彩视频透视（VST），配置≥1颗RGB透视摄像头。
★五、定位与交互
1.inside-out 6DoF头显+手柄定位，房间级追踪；2.支持手势识别。
★六、瞳距调节
支持58–72mm瞳距调节。
★七、接口与配件
1.接口：USB-C；2.每台配6DoF手柄≥1对；3.含面部泡棉+专属便携包。
★八、电池
额定容量≥5000mAh。
★九、本地化服务
设备可在国内网络环境激活及固件更新，提供中文界面。
—十、非关键优选参数（不否决，投标时如实填报）
1.芯片为高通骁龙XR2 Gen 2或同代性能平台；2.运行内存12GB及以上；
3.机身存储256GB及以上；4.双目RGB全彩透视，单颗像素≥3200万；
5.支持WiFi 7（802.11be）；6.配置iToF或等效深度感知摄像头；
7.支持无级电动
十一、配件：包含泡棉+专属便携包
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	2
	智能交互眼镜VR眼镜VR一体机智能眼镜
	★一、光学与显示
1.光学透镜：Pancake折叠光路；2.单眼分辨率≥2160×2160，双眼合计≥4320×2160；
3.刷新率≥90Hz；4.视场角≥105°。
★二、处理器及存储
1.主控芯片性能不低于高通骁龙XR2平台；2.运行内存≥16GB；3.机身存储≥256GB。
★三、无线连接
1.1.2.4 GHz 私有协议；
2.蓝牙≥5.0。
★四、混合现实传感器
1.支持全彩视频透视（VST），配置≥1颗RGB透视摄像头。
★五、定位与交互
1.inside-out 6DoF头显+手柄定位，房间级追踪；2.支持手势识别。
★六、瞳距调节
支持58–72mm瞳距调节。
★七、接口与配件
1.接口：USB-C；2.每台配6DoF手柄≥1对；3.含PU面垫+专属便携包。
★八、电池
额定容量≥5000mAh。
★九、本地化服务
设备可在国内网络环境激活及固件更新，提供中文界面。
★十、管理功能
支持设备批量激活、应用静默分发、使用统计等企业级管控。
—十一、非关键优选参数（不否决，投标时如实填报）
1.芯片为高通骁龙XR2 Gen 2或同代性能平台；2.配置iToF深度感知摄像头；
3.双目RGB全彩透视，单颗像素≥3200万；4.支持无级电动瞳距调节。
十二、配件：PU面垫+专属便携包
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	3
	追踪器
	★一、连接方式
1.无线连接，与VR头显低延迟配对（延迟≤20ms）；
二、工作模式
1.全身动捕；2.独立追踪（支持单个体感追踪器搭配外设使用）。
★三、定位及追踪
1.加速度计；2.陀螺仪；3.地磁传感器；4.主动式红外传感器。
★四、电池及续航
1.额定容量≥220mAh，USB-C充电口；2.连续使用续航时间≥25小时。
★五、兼容性
兼容主流VR一体机6DoF定位系统。
★六、配置数量
本标的一共10套，每套满足（双脚、腰部等）动捕需求。
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	执行的相关标准
	相关国标

	商务
要求
	供货及安装期限
	中标后15天内完成供货及安装。

	
	供货及安装地点
	安徽建筑大学设计创意学院，紫云路校区地址：合肥市蜀山区紫云路292号

	
	付款条件（进度和方式）
	供货及安装完成后90天内付款。

	
	包装和运输
	送货上门

	
	售后服务、免费质保期
	免费质保期≥2年（含电池），自验收合格之日起计算。质保期内非人为损坏免费维修；提供≥2年的国内有效售后保修服务，质保期内提供备用机或48小时响应服务。

	
	保险
	无

	
	其他
	无
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